특기시방서                                        건축음향 코튼 볼 흡음재 및 흡음공사

코튼 볼 음향흡음 뿜칠 공사

Acoustic Cotton Ball Spray

Natural Cotton Pulp Spray On Systems

일반사항

적용범위

이 절은 건축물의 흡음목적 및 건축음향공간의 흡음과 바람직한 음향공간 구성을 목적

으로 하는 건축물 내부에 적용하며, 이와 관련하여 코튼 볼 음향흡음재의 규격 물성

성능 및 특기시방을 규정하고 설계도서, 감리, 감독자의 협의된 사항에 준한다.

1.2 관련도서

도면과 기타 계약도서의 내용을 포함하고 건축공사 표준시방서 “01000 총칙” (도면,

공사 시방서, 현장설명서, 건축법, 건설기술 관리법, 건설산업 기본법, 산업표준화법,       근로기준법, 산업안전보건법, 환경보전관계법, 기타 건축공사 관련 법령) 의 해당

규정사항이 이 절에 적용된다.

1.3 적용기준(참조규격)

다음 규준은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성한다.

1.3.1 한국산업규격(KS)

KS F 2805 건축음향 재료의 잔향실내 흡음율 측정방법

KS F 2271 건축물 내장재료의 난연성 시험방법(난연2급 준불연)

KS F 5660-1-2008 열방출시험, (국토해양부 고시 준불연재료 시험)

KS F 2271-2006 가스유해성시험

KS M 5000-2009 내열성시험

KS M ISO 2812-1 내수성시험

KSL 9016 열전도율 시험

KS L 9016 밀도시험

ASTM E 736 부착강도 시험

KICM-FIR-1085 실내 환경개선 기능성시험(VOC, HCHO, NH3 탈취성능시험)

1.4 제출물

1.4.1 시공계획서

- 1 -               RT.SPACE Acoustic Spray

건축음향 코튼 볼 흡음재 및 흡음공사

1) 세부 공정계획서(장비 및 인력 동원계획)

2) 시공 상태 검측계획서

3) 품질관리 계획서(시공순서 및 방법, 자재관리, 작업환경에 관한 특기사항, 품질보증        기간, 관리시험 계획)

1.4.2 시공 상세도면

1) 각층별, 규격별 배치평면도

2) 벽체 도면에 명시된 흡음시공 시공도면

3) 천장 도면에 명시된 흡음시공 시공도면

4) 감독원이 필요하다고 인정하는 부위의 상세도

1.4.3 견본 : 재질, 규격, 형상, 색상 등에 관해 감독원 승인을 받는다.

1) 재질별, 규격별

2) 자재업체 제공의 자재 및 부속자재

1.4.4 시공확인서

1) 시공 전 확인서

계약도면의 표기가 적절하며 준비된 시공 여건을 확인하는 확인서를 감독원에 제출        하여 승인을 받아야 한다.

2) 시공검사 확인서

이 절의 시방 “3.3.1 시공 상태 검사” 내용에 따라 시공검사 확인서를 감독원에게

제출하여 승인을 받아야 한다.

1.4.5 제품자료

1) 흡음 층 및 마감 층의 물성, 특성, 구조

2) 자재업자 카탈로그 기술자료 특기시방서(시공방법 및 순서에 관한 특기사항)

1.4.6 품질인증서류

1) KS 표시허가증

2) 시험성적서(품질시험 대행기관 날인)

1.4.7 준공제출물

해당공종 종료 후 작업기록 도서를 제출한다.

1.5 품질보증

1.5.1 시공업자의 자격

- 2 -              RT.SPACE Acoustic Spray

건축음향 코튼 볼 흡음재 및 흡음공사

해당면허 소지자로서 착수 전 동 면허 사본과 실적증명서를 제출하여 감독원의

승인을 받아야 한다.

1.5.2 견본시공

1) 감독원이 지시하는 부위에 시공하고 실제시공에 쓰이는 자재 및 부자재를 사용한다.

2) 견본시공 부위는 감독원의 승인을 득할 경우 시공물의 일부분으로 한다.

1.5.3 공사 전 협의

1) 시공을 위한 각종 요구사항을 검토한다.(해당공종과 연관된 준비작업, 기간조정,

보호와 보수)

1.6 운송, 보관 취급

1.6.1 운송 및 적치, 양중 시에는 자재업체의 추천 품인 슬리퍼를 사용하여 하도록 한다.

1.6.2 현장반입

1) 파손되지 않도록 현장까지 운반하고, 물이고인부분, 흙에 닿는 부분을 피하여             보관하며, 오염을 최소화 할 수 있는 장소에 보관하여야 한다.

2) 불량품이 혼입되지 않도록 하고, 종류별로 구분하여 보관하며, 반입과 양중이

함께 이루어지도록 한다.

1.7 현장작업조건

1.7.1 진행 중인 공사 또는 완성된 공사에 손상을 주지 않아야 한다.

1.7.2 작업 시 온도는 5℃이상, 습도는 85% 이하여야 한다.

1.7.3 시공부위에 이물질이나 간섭되는 시설에 대해 적절히 조치하여 적합한 환경을            조성한다.

1.8 작업의 연속성

1.8.1 관련된 공사는 시공업체와 협의 후 시공계획에 따라 연속 작업한다.

1.8.2 관련공종은 아래와 같다.

1) 슬리브, 개구부주위 보강공사.

2) 소방 및 설비공사, 도장공사

3) 조명 및 공조 디퓨져 공사

- 3 -              RT.SPACE Acoustic Spray

건축음향 코튼 볼 흡음재 및 흡음공사

1.9 하자보증

1.9.1 계약조항, 기타 보증 및 보장 기재내용과 함께 본 공사에 적용된다.

1.9.2 자재업체와 시공자가 협의하여 당해공사의 기재된 보증기간 내에 성능이 유지되지         않거나 시공된 결과가 시방서 및 도면상의 요구조건과 상이할 때는 기 시공된             결과를 도급자의 책임 하에 무상으로 재시공 또는 보수할 것을 검토 날인한               확인서를 첨부하여 감독원에 제출한다.

1.9.3 보증기간은 준공 후 3년으로 한다.

자 재

2.1 적용자재

본 절의 “2. 자재” 의 모든 요구사항을 충족시켜야한다.

2.2 자재

2.2.1 규격

1) 음향흡음 및 흡음인테리어 전용의 스프레이 재료로서 ;

천연의 목화코튼Cotton 과 흡음 기능성제, 실내 환경개선 Bio 소재, 분진 방지재,

습도 조절재, 기능성 무기소재로 되고, 흡음 및 음향조절 구조로 이루어진 코튼 볼         (Acoustical Cotton Ball)을 주재료로 하며, 특수 난연 바인더가 부재료로 구성된            음향흡음재이다.

2) 흡음재의 두께는 흡음목적 및 건축음향 계획에 따른 음향설계에 따르며, 흡음성능과       관련되는 두께별 흡음규격은 KS F 2805 건축음향 재료의 잔향실내 흡음율 측정

방법에 의한 공인시험 제품 이어야한다.

3) 일반 석고보드 피도면의 Line 퍼티 재는 내수성 제품 이어야한다.

4) 코튼 볼의 구조, 색상, 흡음성능은 건축음향 계획과 흡음인테리어 마감계획에

따른다.

5) 인테리어 마감 색채 계획과 관련하여 흡음재 색상의 선정은 국제표준 Color                Guide(Pantone Color Chip, DIC Color Chip, Benjaminmoore Color Chip)를

근거로 선정될 수 있다.

2.2.2 구성

- 4 -         RT.SPACE Acoustic Total Spray

건축음향 코튼 볼 흡음재 및 흡음공사

1) 사용부재와 부재규격 및 재질은 설계도면, 건축음향 계획, 흡음재 기술자료, 흡음재        특기시방서에 따른다.

2) 흡음재 재료의 구성은 목화코튼(Natural Cotton), 흡음 기능성제, 실내 환경개선 Bio       소재, 분진 방지재, 습도 조절재, 난연재, 기능성 무기소재로 이루어지는 흡음 및           음향조절 구조로 제조되는 코튼 볼.

3) 난연 바인더, 물, 기타 첨가제

2.3 자재품질관리

2.3.1 시험(각각의 사용목적에 따른 시험 규격)

1) 건축음향 재료의 잔향실내 흡음율 측정시험 : KS F 2805에 따라 한다.

2) 건축물 내장재료의 난연성 시험(난연2급 준불연) : KS F 2271에 따라 한다.

3) 열방출시험 (국토해양부 고시 준불연재료 시험) : KS F 5660-1에 따라 한다.

4) 가스유해성시험(준 불연재료 시험) : KS F 2271-2006에 따라 한다

5) 부착강도 시험 : ASTM E 736에 따라 한다.

6) KS M 5000-2009 내열성시험

7) KS M ISO 2812-1 내수성시험

8) KSL 9016 열전도율 시험

9) KS L 9016 밀도시험

10) KICM-FIR-1085 실내 환경기능성

2.3.2 자재검수

1) 제품의 현장반입 시 자재업자명, 제품명, 제작년월일, 유효기간에 대하여 감독원의         입회검수를 받고 현장에 반입하여야 한다.

2) 제품자료에 의한 비교 및 확인을 아래와 같이 실시한다.

검수 내용                검수 방법            내         용

음향 코튼 볼 형태           육안검사          음향구조 및 형태파손 유무

마감 층의 색상              육안검사          색상의 균일성

수량 및 두께에 준하는                         설계수량 대비 자재 반입수량

2.3.3 제품의 물성

1) 흡음성 : 흡음율(NRC) T. 20㎜ 0.65,   T. 12㎜ 0.52,   T. 7㎜ 0.39,   T. 5㎜ 0.32

T. 3㎜ 0.20 동등이상의 성능을 갖는 것으로 한다.

- 5 -              RT.SPACE Acoustic Spray

건축음향 코튼 볼 흡음재 및 흡음공사

2) 내장재 화재안전 시험 ; 난연2급, 준불연자재

3) 부착강도 : 172187 N/㎡ 동등이상의 규격 이어야한다.

4) 밀도 : 흡음 층 270 ㎏/㎥이상,  표면마감 층 350 ㎏/㎥이상

5) 실내 환경개선 기능성 : KICM-FIR-1085 기능성시험(VOC, HCHO, NH3 탈취성능)

6) 흡음 층과 표면마감 층으로 이루어지는 이중흡음구조

시 공

3.1 작업준비

3.1.1 자재양중 및 시공장비 설치여건의 안전성 적합성을 협의하고 필요한 요구사항을          협의한다.

3.1.2 관련공사 내지 선행 공정(도장공사, 공조 및 설비공사, 전기 및 조명, 소방, 부착물,        천정 부속재)을 확인하고, 설계 도서를 검토하여 적합성여부를 확인하고 협의한다.

3.1.3 작업에 필요한 적정전압과 충분한 전기 용량을 확보한다.

3.1.4 방진 보양막으로 현장 내 설치물 및 적치물을 보호하고, 바닥 보양을 실시한다.

3.1.5 접착력에 유해한 물질 먼지 기름등 이물질을 제거한다.

3.1.6 합판, M.D.F, 석고보드, 갈바 강판의 표면성에 따른 접착 및 내구성 강화 변색방지        목적의 프라이머 작업을 실시한다.

3.1.6 설계시공 두께에 따라 간격을 유지하며 카바링 테이프와 마스킹테이프를 사용하여        보양을 실시하며, 시공대상 이외의 부분은 뿜칠재가 묻지 않도록 세밀하게 보양하          여야 하고 뿜칠재가 묻었을 시는 젖은 헝겊, 스펀지 등으로 오염을 제거한다.

3.2 작업장 조건

1) 조명은 시공시 뿜칠상태를 시공자가 확인할 수 있도록 충분한 조도를 갖추어야 한다.

2) 작업시 온도는 5℃이상, 습도는 85% 이하여야 한다.

3) 통풍이 잘 안되는 곳은 환풍기를 설치하여 환기를 시켜야한다.

4) 천장 작업 시 작업 발판의 설치는 피도 면에서 2~3m 간격을 유지하여야한다.

3.3 관련공사 시공기준

3.3.1 공통사항

1) 천장 및 벽체 석고보드 피도면의 경우 이음매 부분은 망사 테이프에 아크릴계            내수성 퍼티로 라인 퍼티를 실시한다.

- 6 -               RT.SPACE Acoustic Spray

건축음향 코튼 볼 흡음재 및 흡음공사

2) 천장 석고보드 2P 마감의 경우 석고보드 표준시방에 따르며, 마감 석고보드는             접착본드작업을 철저히 실시하고, 나사못의 시공간격을 엄격히 준수한다.

3) 습기에 노출되는 공간의 경우 마감 석고보드는 방수석고보드를 사용한다.

3.4 시공

3.4.1 시공내용

1) 시공계획을 수립한 후 계획된 구간에 따라 순차적으로 시공한다.

2) 하도면 처리작업을 “3.1.6”에 근거하여 실시한다.

3.4.2 뿜칠작업

1) 노즐과 피착면의 거리는 70-90㎝를 유지하고 바탕 면과의 뿜칠 각도는 가능한 직각        으로 닿도록 뿜칠 한다.

2) 뿜칠노즐 사용은 원형을 그리며 반복되는 형태를 유지하며 분사하고, 토출 량을           조절하여 평활한 상태를 유지하도록 시공한다.

3) 뿜칠흡음재의 수평 면 평활도를 높이며, 흡음성능을 증가하는 이중 흡음구조를            조성하기위하여, 1차 흡음 층 뿜칠 후 수평면잡기 공정을 실시하고,

2차 표면마감 층 뿜칠을 실시하여 완성한다.

4) 보양재 제거, 잔손보기, 작업장 청소

5) 뿜칠장비 : 전용흡음재 섬유뿜칠장비

6) 접착제의 사용배합 :  난연 Adhesive  1 : 깨끗한 용수  4.5  내지  5 의 비율로 배합

사용한다.

3.5 현장 품질관리

3.5.1 시공 상태 검사

1) 자재 분리 경계면 및 마감 끝선 검사

2) 표준시방에 의한 제품의 상태 확인, 시공 두께 확인

3.5.2 건조 양생 전 시공물 관리

1) 시공 후 건조, 양생기간(시공두께, 온도, 습도조건에 따른 양생기간) 중에는 충격을       주지 않아야 한다.

2) 주변정리를 완료하고 시공물이 손상되지 않도록 사전 경고 표시를 한다.              3) 양생기간동안 5℃이상으로 유지되도록 한다.

4) 시공 후 통풍을 원활히 하여 건조 양생기간을 단축한다.

5) 동절기 및 습기가 많고 통풍이 불리한 곳에서는 GAS 열풍기 또는 선풍기를 사용하     여 건조기간을 단축한다.

- 7 -              RT.SPACE Acoustic Spray

건축음향 코튼 볼 흡음재 및 흡음공사

3.6 청소

3.6.1 시공장비 정리 및 주변청소

3.7 시공 완료 후의 유지보수관리

3.7.1 시공완료 후에 일부 파손되어 부분적인 보수를 하는 경우는 작업 종료 후 보관된

유지보수용 자재 내지 당사에서 공급하는 보수용 혼합 재료를 사용하여 흙손으로

고르게 바른 후 브러시 프라스틱 솔 등으로 가볍게 터치하며 마무리하는 방법과,

일반적인 수작업용 중력식 건으로 분사하여 마무리 하는 방법으로 정리한다.

- 8 -              RT.SPACE Acoustic Spray